附件

全区人防系统2022年度安全生产监督管理工作计划

检查项目	检查内容	要 求	责任单位	监管单位
各市、县

人防工程	早期工程有无口部开挖、坍塌、渗漏水以及工程周边50米范围内取土采石等不安全情况。开发利用工程（含指挥所工程）内部的消防通道是否畅通无阻；疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；防火卷帘下有无堆放物品、能否及时升降；火灾自动报警系统和自动灭火系统能否正常运行；报警电话是否畅通、消火栓能否及时打开、灭火器是否能熟练使用；在人防工程内是否储存有易燃易爆化学物品等安全隐患。	每月至少检查一次，“元旦”“春节”“五一”“十一”等重大节日前必须进行全面检查。工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患要立即报告，并采取有效措施进行维修、维护，确保工程处于安全状态。	建设管理和

使用单位	自治区人防平战管理中心、市县人防办
自治区人防办所属西门地下工程、“95·8”“98·8”

地下商场	工程内部消防通道是否畅通无阻；疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；防火卷帘下有无堆放物品、能否及时升降；火灾自动报警系统和自动灭火系统能否正常运行；报警电话是否畅通、消火栓能否及时打开、灭火器是否能熟练使用；在人防工程内是否储存有易燃易爆化学物品等安全隐患。	每月至少检查一次，“元旦”“春节”“五一”“十一”等重大节日前必须进行全面检查。商场管理人员要认真履行安全责任，及时查处各类安全隐患。工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患要立即报告，并采取有效措施进行维修、维护，确保工程处于安全状态。要适时组织人员进行疏散演练，使每个业主熟练掌握自救互救方法，正确使用消防器材。	自治区人防平战管理中心、工程

使用单位	自治区人防办工程建设管理与执法监督处
宁夏人防“1312”工程、“0112”工程	工程内部消防通道是否畅通无阻；疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；监控系统是否正常运行；水、电、气、暖等是否能正常使用；是否存放有危险品；车辆、人员出入是否实行严格登记等情况。	“元旦”“春节”“五一”“十一”等重大节日前必须进行全面检查。工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患要立即报告，并采取有效措施进行维修、维护，确保工程处于安全状态。	自治区人防平战管理中心、自治区人防指挥信息

保障中心	自治区人防办工程建设管理与执法监督处
人防通信警报设备设施	通信线路是否完好，视频音频信号是否正常，通信联络是否畅通，通信警报设备设施是否能正常运行等情况。	检查要有责任人、有记录；通信警报设备设施出现故障要立即报告，并及时进行维修、维护。	市县人防办	自治区人防办

指挥通信处
人防指挥信息平台设备设施	指挥场所有无异常，通信联络是否畅通，指挥通信设备设施是否能安全有效运行等情况。	检查要有责任人、有记录；通信设备设施出现故障要立即报告，并及时进行维修、维护。	自治区人防指挥信息保障中心、

市县人防办	自治区人防办

指挥通信处
战备

值班	检查是否有值班安排，带班领导和值班人员职责是否明确、人员是否在岗在位，交接班制度是否健全，值班记录是否齐全规范，通信联络是否畅通，重大事项及特殊情况的报告、处置是否及时有效等情况。	带班领导和值班人员必须在岗在位，值班记录必须齐全规范，通信联络必须畅通无阻，遇有重大事项及特殊情况，必须立即报告值班领导，确保得到及时有效处置。	自治区人防办机关各处、办属各单位、市县人防办	自治区人防办

指挥通信处
应急疏散演练	应急疏散演练是否有计划、有组织、有方案、有安全保障、有图片、有记录等情况。	根据形势任务需要，适时组织。检验方案的可行性、可操作性和安全可靠性。	演练组织单位	自治区人防办指挥

通信处、市县人防办
自治区人防办办公楼	疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；监控系统是否正常运行；水、电、气、暖等是否能正常使用；是否存放有危险品；车辆、人员出入是否实行严格登记；办公楼门窗是否正常关闭等情况。	坚持值班制度，定时、不定时进行巡查，做好防盗、防火、防爆、防汛等工作，确保机关办公场所安全。及时对值班情况进行检查。	自治区人防平战管理中心（机关服务中心）	自治区人防办综合处