|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 要  求 | 责任单位 | 监管单位 |
| 早期 工程  | 工程有无口部开挖、坍塌、渗漏水以及工程周边50米范围内取土采石等不安全情况。  | 每月至少检查一次，工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患，采取有效措施进行抢修、维护，要立即报告，确保工程处于安全状态。  | 建设管理单位和市县人防办  | 市县人防办  |
| 各市、县开发利用人防工程  | 工程内部的消防通道是否畅通无阻；疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；防火卷帘下有无堆放物品、能否及时升降；火灾自动报警系统和自动灭火系统能否正常运行；报警电话是否畅通、消火栓能否及时打开、气体灭火器是否能熟练使用；在人防工程内是否储存有易燃易爆化学物品等安全隐患。  | 每月至少检查一次，“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”等重大节日前必须进行全面检查。工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患，要立即报告，并采取有效措施进行维修、维护，确保工程处于安全状态。  | 建设管理和使用单位  | 市县人防办  |
| 已报建在建人防工程  | 依据《人防工程质量监督管理办法》、工程建设强制性标准和具体的施工图文件，检查工程的重要部位、关键工序，检测施工材料等。  | 对每项工程的关键工序、重要部位、进场材料、施工资料进行监督检查，确保工程质量。  | 建设管理单位  | 人防质监站  |
| 战备 值班  | 检查区人防办值班人员是否在位，通信联络是否畅通，有无重大事项报告等。  | 值班人员必须在岗在位，遇有重大情况，立即报告值班领导。值班要有登记、有检查。  | 办属各单位、市县人防办  | 指挥通信处  |
| 应急疏散演练  | 要有计划、有组织、有方案、有安全保障。  | 根据形势任务需要，适时组织。检验方案的可行性、可操作性和安全可靠性。  | 市县人防办  |
| 银川市西门地下工程、95.8、98.8 地下 商场  | 工程内部的消防通道是否畅通无阻；疏散指示标志和火灾应急照明灯是否完好；防火卷帘下有无堆放物品、能否及时升降；火灾自动报警系统和自动灭火系统能否正常运行；报警电话是否畅通、消火栓能否及时打开、气体灭火器是否能熟练使用；在人防工程内是否储存有易燃易爆化学物品等安全隐患。  | 每月至少检查一次，“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”等重大节日前必须进行全面检查。进行全面检查。商场管理人员要认真履行安全责任，及时查处各类安全隐患，把各类事故苗头消除在萌芽状态。工程检查要有责任人、有检查记录；发现安全隐患，立即采取有效措施进行维修、维护，并及时报告，确保工程处于安全状态。要适时组织人员进行疏散演练，使每个业主熟练掌握自救互救方法，正确使用消防器材。  | 人防平战管理中心和工程使用单位  | 工程建设管理处  |
| 自治区人防办办公楼  | 周界安保系统是否正常，水、电、气、暖是否正常，是否存放有危险品，车辆人员出入是否实行严格登记，办公楼门窗是否正常关闭。  | 坚持值班制度，定时、不定时进行巡查，做好防盗、防火、防爆、防汛工作，确保机关办公场所安全。要及时对值班情况进行检查。  | 人防办机关服务中心  | 综合处  |
| 市县人防通信警报设备设施  | 通信警报设备设施和通信线路是否完好，通信联络是否畅通，视频音频信号是否正常。  | 检查要有责任人、有记录；通信警报设备设施出现故障，要及时进行维修、维护，并立即报告。  | 市县人防办  | 指挥通信处  |
| 自治区人防通信警报设备设施  | 指挥信息保障中心  | 指挥通信处  |
| 市县人防指挥信息平台设备设施  | 指挥场所有无异常，检查指挥通信设备设施是否能安全有效运行，通信联络是否畅通。  | 检查要有责任人、有记录；通信警报设备设施出现故障，要及时进行维修、维护，并立即报告。  | 市县人防办  | 指挥通信处  |
| 自治区人防指挥信息平台设备设施  | 指挥信息保障中心  | 指挥通信处  |
| 人防宣传教育中心  | 在建设过程中的现场施工安全、材料堆放、基坑围护、扬尘治理、安全保卫。  | 定期检查。加强对施工总承包单位、监理单位履责情况的监督检查，严格执行基本建设程序，确保工程质量，安全文明施工。  | 工程建设管理处  | 工程建设管理处  |

自治区人民防空办公室2018年度安全生产监督管理工作计划